                                                                                 Nowogard, dn. 19.07.2023r
Znak Sprawy P1.18.2023


Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i montaż 

„Monitora interaktywnego z okablowaniem” my Board Interacive dla Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka  w Nowogardzie ul. S. Żeromskiego 14, 72-200 Nowogardzie.

Wszyscy Oferenci 
Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie, na podstawie Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1a Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021r.zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż z montażem i szkoleniem pracowników :
Monitora interaktywnego my Board Interacive  fabrycznie nowy z okablowaniem szt. 1  i bezprzewodowego punktu dostępowego w ilości 2 sztuk wraz z montażem, konfiguracją w sieci i wszystkimi akcesoriami montażowymi.
Opis Przedmiotu Zamówienia
                    Załącznik 1

	PARAMETR
	OPIS

	WYŚWIETLACZ

	podświetlenie
	LCD z technologią Direct LED

	przekątna
	IPS o przekątnej 65" cali

	rozdzielczość
	4K UHD (3840 x 2160) 60Hz

	odświeżanie ekranu
	nie mniej niż 60Hz

	wyświetlane kolory / głębia kolorów
	nie mniej niż 1,07 mld (10bit)

	jasność
	nie mniej niż  350 cd/m2

	czas reakcji ekranu dotykowego/matrycy
	nie więcej niż 8 ms

	kąt widzenia
	min. 178 stopni

	kontrast typowy
	nie mniej niż 4.000:1

	rozmiar pixela
	max. 0,372 mm x 0,372 mm

	proporcje ekranu
	16:9

	szyba
	Matowa szyba (AG Glass) o grubości
4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa z
technologią Non Air Gap

	rozmiar wyświetlanego obrazu
	Min. 1430,5 mm x 805,5 mm

	żywotność matrycy
	min. 50.000 godzin

	SPECYFIKACJA DOTYKU

	technologia dotyku / pozycjonowanie
	w technologii podczerwieni

	narzędzie obsługi dotyku
	palce bądź inne nieprzezroczyste
obiekty

	liczba punktów dotykowych
	obsługa nie mniej niż 20 jednoczesnych dotknięć

	czas reakcji na dotyk
	max. 5 ms

	precyzja pozycjonowania 
	<1 mm

	Rozdzielczość dotyku
	32768 x 32768

	prędkość kursora
	Min 200 punktów/s

	wspierane systemy operacyjne
	Windows, Mac, Linux, Android

	WEJŚCIA / WYJŚCIA

	HDMI
	nie mniej niż 2 x HDMI 2.0 (4K @60 Hz) /
1 x HDMI (1080P @60 Hz), port wyjściowy 1 x HDMI 2.0 (4K @60 Hz)

	porty wejściowe DisplayPort
	Min. 1 x DisplayPort 1.2a

	VGA
	Min. 1 x VGA / 1 x Audio-In VGA

	AV
	Min. wejścia 1 x AV minijack 3,5 mm(Composite) i wyjścia AV out minijack 3.5 mm

	USB
	nie mniej niż: 
tylne porty USB 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
przednie porty USB 3 x USB 2.0 wspólne dla Android i P

	porty USB interfejs dotykowy
	nie mniej niż 2

	port LAN
	TAK

	gniazdo OPS
	TAK

	Wi-Fi
	TAK

	Wbudowany czytnik kart pamięci
	min. 1

	wyjście słuchawkowe
	tak

	głośniki  wbudowane
	wbudowane, minimum 2 x 20W

	ANDROID

	wersja
	Wersja 8.0

	procesor
	nie mniej niż 2 x ARM Cortex-A73 @ 1.5 GHz /
2 x ARM Cortex-A53 @ 1.5 GHz

	rozdzielczość systemu
	Full HD

	RAM
	nie mniej niż 4 GB RAM

	ROM
	nie mniej niż 32 GB ROM

	moduł Bluetooth
	Tak, 5.0 LE

	INNE

	zużycie energii
	W trybie pracy max 230 W, trybie czuwania max. 1 W

	język menu
	POLSKI

	tryb plug&play
	tak

	uchwyt montażowy w zestawie
	tak

	obsługa menadżera plików
	tak

	certyfikaty produktu
	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001

	dołączone wyposażenie i akcesoria
	Podwójne magnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy typu VESA 500x400, pilot zdalnego sterowania, kabel audio 3,5 mm (1,5m), kabel USB Touch typu B (10 m), kabel
HDMI (10 m), kabel VGA (1,8m), kabel zasilający (1,8m)

	gwarancja
	minimum 5 lat

	dodatkowe usługi
	wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i 14001 dla serwisu

	OPROGRAMOWANIE

	aplikacja do nanoszenia notatek
	TAK

	Platforma producenta
	TAK

	Automatyczna aktualizacja OTA
	TAK

	nanoszenie notatek na dowolny obraz
	TAK

	tryb białej tablicy
	TAK

	odtwarzanie plików audio, wideo, obrazów, pdf-ów, plików Office
	TAK

	wbudowana przeglądarka internetowa - możliwość otwierania standardowych stron internetowych  www.
	TAK

	wsparcie dla przeglądarek HTML 5
	TAK

	aplikacja do nauki programowania
	TAK

	możliwość instalowania aplikacji Android
	TAK

	funkcja obustronnego aktywnego współdzielenia ekranu z komputera/tabletu/telefonu
	TAK

	możliwość rysowania figur geometrycznych przy pomocy szablonów z zasobnika figur geometrycznych oprogramowania
	TAK

	biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych
	TAK

	interaktywne przyrządy kreślarskie min. cyrkiel,  linijka, kątomierz, ekierka
	TAK

	możliwość wspólnego rysowania rożnymi kolorami jednocześnie
	TAK



W cenę monitora należy wliczyć: uchwyt ścienny, okablowanie HDMI – 10 m, USB – 10 m i zasilające min. 10m, akcesoria instalacyjne typu korytka, montaż z dostawą i szkoleniem w miejscu instalacji dla kadry pedagogicznej trwające min. 6H roboczych z możliwością zaplanowania dwóch szkoleń po 3 H każde (szkolenia nie mogą odbywać się zdalnie). 

2. bezprzewodowy punkt dostępowy, ilość 2 sztuki, wraz z montażem i konfiguracją w sieci Zamawiającego (Wykonawca musi wliczyć wszystkie akcesoria montażowe i wykonać pracę z tym związane)
CECHY SPRZĘTOWE
Porty	2 gigabitowe porty Ethernet (RJ-45) (obsługuje PoE IEEE802.3af i pasywne PoE)
Zabezpieczenia fizyczne	Tak
Przyciski	Reset
Zasilanie	PoE 802.3af/at
Pasywne PoE 48V (+4,5 pin; -7,8 pin; zasilacz PoE w zestawie)
Pobór mocy	12,3 W
Typ anteny	Wewnętrzne
2,4GHz: 3* 3,5dBi
5GHz: 3*4dBi
Montaż	Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy)
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Częstotliwość pracy	2,4GHz oraz 5GHz
Prędkość transmisji	5GHz: Do 1300Mb/s
2,4GHz: Do 450Mb/s
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Multi-SSID（Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma)
Wyłączanie sieci bezprzewodowej
Automatyczny wybór kanału
Kontrola mocy transmisji
QoS(WMM)
MU-MIMO
Seamless Roaming
Sterowanie pasmem
Równoważenie obciążenia pasma
Airtime Fairness
Kształtowanie wiązki
Kontrola przepustowości
Harmonogram resetu
Harmonogram sieci bezprzewodowej
Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej
Kontrola dostępu
Filtrowanie adresów MAC
Izolacja klientów sieci bezprzewodowej
Mapowanie SSID do VLAN
Wykrywanie nieautoryzowanych AP
Obsługa 802.1X
Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
ZARZĄDZANIE
Powiadomienia e-mail	Tak
Wyłącznik diod	Tak
Kontrola dostępu po adresach MAC	Tak
SNMP	v1, v2c
Dziennik systemowy	Lokalne i zdalne
SSH	Tak
Zarządzanie przez przeglądarkę	HTTP/HTTPS
Zarządzanie L3	Tak
Zarządzanie multi-site	Tak
Zarządzanie VLAN	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Gigabitowy pasywny adapter PoE
Kabel zasilający
Zestaw montażowy
Instrukcja instalacji
Wymagania systemowe	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

I. ZAMAWIAJĄCY 
Przedszkole  nr 1 w Nowogardzie ul. S. Żeromskiego 14,      72-00Nowogard 
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamówienie obejmuje: Monitor interaktywny z okablowaniem zgodne z powyższymi parametrami 1 sztuka i bezprzewodowe punkty dostępowe w ilości 2 sztuk jak powyżej
Jako miejsce dostawy zamawiający wskazuje Przedszkole nr 1 w Nowogardzie ,  ul. S. Żeromskiego 14. 
Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę. 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 07.08.2023r  

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta cenowa wraz ze szczegółową specyfikacją urządzenia oraz przewidywany termin dostawy. 
V. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 
1. Oferta cenowa 
2. Aktualne zaświadczenie z właściwego rejestru lub potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z CEiDG (na podstawie art. 38 ust 4 ustawy o swobodzie działalności
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
1. Termin składania ofert do dnia 28.07 2023r  do godz. 10:00 . 
2. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres przedszkole1@nowogard.pl oraz powiadomić telefonicznie o złożeniu oferty pod numerem tel. 605053946  lub 91 39 26 286. Składanie oferty w/g załącznika nr 1 
3. Temat wiadomości: oferta - monitor interaktywny i wi-fi
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Dyrektor Jolanta Bielska 
Tel 605053946          

	KLAUZULA INFORMACYJNA

	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Wojska Polskiego 6.
Z administratorem można skontaktować się mailowo: przedszkole1@nowogard.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@nowogard.pl  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7)   nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
a)   usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy. 



                                                                                                                Dyrektor Jolanta Bielska



	
Zamówienie wykonamy za cenę: 
Cena oferty
Towar opodatkowany stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy (brutto = netto)
Cena ofertowa ..........................................................................................................zł
Stawka pod. VAT 0%, 
1. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 9 dni od dnia terminu składania ofert.

1. Zamówienie wykonamy w terminie:  do 07.08.2023r

Osobą, z którą można kontaktować się w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty jest Jolanta Bielska tel. 0913926286 , 605053946 adres e-mail przedszkole1@nowogard.pl

_______________________________
(podpis i pieczątka wykonawcy) 
______________________
        (miejscowość i data)		

